安徽三联学院宿舍家具设备招标公告附件：标的数量、参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **货物图片** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 学生宿舍连体床 |  | 长4000MM\*宽900MM\*高2000MM 1.床板尺寸：1910mm\*840mm\*15mm.釆用厚度不低15mm的杉木定向长度1910mm纵向拼接 而成，甲醛释放量为E1级，极限值≦1.5mg/L； 2.钢制板材、管材采用(牌号Q215B.力学性能符合GB/T700)材质生产； 3.床框釆用30\*60\*1.5壁厚矩管.25\*1.5 壁厚方管焊接成型； 4.床头釆用50\*50\*1.5壁厚方管、25\*25\*1.5薄壁方管,20\*20\*l.5薄壁方管焊接成型.上床框内侧底部焊接6个蚊帐挂钩，床头立柱有孔位便于固定墙上安装； 5.连接内卡件采用2.0mm厚冷轧钢板,激光切割钣金工艺成型； 6.爬梯釆用20\*40\*1.5厚方管焊接成型；踏步配有防滑凸点； 7.上层床护栏也釆用20\*20\*1.5薄壁方管一次性圆弧弯管焊接成型； 8.床枢俩端均钻上床爬梯安装孔，以便爬梯左右互换，预留安装孔用白色塑料盖封堵； 9.伸缩缩式蚊帐杆釆用16\*16\*1.2壁厚圆管焊接成型結构.插接在左右床头立柱内.伸出时用固定旋钮固定； 10.床头立柱底部安装高度高密度聚乙烯树脂脚套； 11.金属部件经酸洗、除油、除锈、磷化等处理后，表面选用优质熔融环氧粉喷涂上色。 注：要求床下放两个脸盆鞋架层。 | 1336 | 张 |
| 2 | 连体床爬梯 |  | 爬梯位于两床铺中间位置 爬梯规格： 高1770㎜士5x宽340㎜士5，管材20x40x1.5，焊接牢固，喷涂美观，安装牢固，爬梯脚垫用优质防滑塑料脚垫。 | 1002 | 个 |
| 3 | 学生宿舍衣柜（上柜） |  | 上衣柜参数：高900MM\*宽900MM\*深700MM 1.基材优质冷轧钢板，裸板厚度选用0.8mm冷轧钢板。多道除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，静电粉体涂装工艺； 2.工艺:柜身采用侧板背板为一体无接缝整板折弯，焊接表面波纹均匀，高低之差小于1mm。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角； 3.采用优质门双开门； 4.钢制外挂锁扣:采用优质钢制外挂锁扣； 5.颜色:灰色。 | 2338 | 个 |
| 4 | 学生宿舍衣柜（下柜） |  | 下柜规格：高1900MM\*宽900MM\*深700MM， 1.基材优质冷轧钢板，裸板厚度选用0.8mm冷轧钢板。多道除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，静电粉体涂装工艺； 2.工艺:柜身采用侧板背板为一体无接缝整板折弯，焊接表面波纹均匀，高低之差小于1mm。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角； 3.采用上三门下双门设计，上三门满足学生存放衣物，下双门存放行李箱； 4.钢制外挂锁扣:采用优质钢制外挂锁扣； 5.颜色:灰色。 | 2338 | 个 |
| 5 | 学生宿舍书桌 |  | 长1800MM\*宽600MM\*高1700MM，书架基材优质冷轧钢板，裸板厚度选用0.8mm冷轧钢板。多道除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，静电粉体涂装工艺；书桌、桌腿选用30MM\*30MM方管，壁厚1.5MM。桌面用2.5CM带防火面颗粒板，抽屉带外挂锁扣。表面酸洗磷化静电喷塑工艺，抗腐蚀性强。 | 2338 | 张 |
| 6 | 小方凳 |  | 长340MM\*宽240MM\*高410MM  凳面采用13MM实芯理化板，铁腿为25MM\*25MM方管，壁厚不低于1.5厚，表面酸洗磷化静电喷塑工艺，抗腐蚀性强。 | 6108 | 张 |
| 整体 效果 | |  | | | |

以下空白