**门锁参数**

**一、电子锁锁壳**

**1、材质：不锈钢**

**2、尺寸：350mm\*76mm\*21mm**

**3、机械钥匙：有**

**4、使用环境：-10—+40度。**

**5、工作电压：DC6V（五号碱性电池四节）可选配锂电池**

**6、开锁记录存储：250条；**

**7、欠压提示：声光提示，电压小于4.5V；**

**二、锁体：**

**1、材质：不锈钢；**

**2、尺寸：高240mm宽24mm**

**3、锁舌：国际标准6068五锁舌结构，有防撬保险舌和室内反锁方舌。**

**4、配备机械钥匙。**

**三、卡片类型：**

**1、专用数据感应卡；管理感应卡4张**

**四、软件要求：**

**1、软件系统：C/S**

**2、数据库：SQLServer或Access等关系数据库**

**3、功能：学生信息管理，卡片管理、访问管理、保修管理、夜不归管理等**

**4、外部接口：学生信息导入导出接口，管理信息导出接口**

**5、具备门锁设置、数据采集功能**

**6、提供电子锁管理软件一套；具备电子锁与校园一卡通兼并功能，并附有电池；读写卡器。**

**五、送货要求指定时间内送到指定地点。**

**六、安装调试指定时间内负责在原钢质门开孔安装**

**七、人员培训使用电子锁读卡、写卡软件的免费培训**

**八、售后服务与质量保证**

**质量保证：贴卡式电子锁质保2年，具备本土化服务能力，报修后2小时到位。**